* **Комплектация ПКУ :**
* Высоковольтный модуль
* Низковольтный модуль
* Рама для крепления на опоре
* Трехфазная группа 3\*ЗНОЛП со встроенными предохранителями
* 2 Трансформатора тока 5/5 0,5S
* Антирезонансные сопротивления
* Счетчик - Энергомера CE 303
* Порт для подключения GSM модема RS 485
* Соединительный жгут 7 метров
* Колодка испытательная КИУ 3